**Приложение №1 к объявлению №9 от 13.04.2021г.**

**КГП на ПХВ «Жамбылская районная больница» КГУ «УЗ СКО» объявляет о проведении закупа медицинских изделий требующих сервисного обслуживания способом запроса ценовых предложений согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг». Заказчик/организатор государственных закупок: КГП на ПХВ «Жамбылская районная больница» КГУ «УЗ СКО», расположенное по адресу 150600, РК. СКО, Жамбылский р-н с. Пресновка ул. Довженко 46.**

**Технические условия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | Характеристика | Ед. измерения | Кол-во | Цена | Выделенная сумма тенге | **Срок поставки** | **Место поставки** |
|  | Установка стоматологическая | - Кресло стоматологическое: электромеханический привод подъема кресла и регулировки углового положения спинки. Регулируемый по высоте и по углу наклона подголовник. Возможность выбора позиций кресла при помощи сенсорного пульта управления на инструментальном столе врача или при помощи джойстика в основании кресла. Наличие левого и поворотно-съемного правого подлокотника.  **Кожаная мягкая обивка.**  Нижнее положение: < 480 мм, верхнее положение: > 800 мм, угол наклона: > 10 градусов; угол наклона спинки: 110 - 170 градусов; диапазон перемещения подголовника: 120 мм, грузоподъемность: 135 кг  - Блок инструментального столика: с нижней подачей трех инструментов с типом соединения М4 на пантографическом плече, с регулировкой и фиксацией по высоте пневматической кнопкой, расположенной на лицевой панели. Имеется интегрированный портативный негатоскоп. Наличие свободного гнезда для присоединения дополнительного инструмента или воздушного канала. Трехфункциональный пистолет «вода-воздух-спрей» с 90 градусным наклоном распыляющей трубки относительно ручки. Наличие программируемого пульта врача и ассистента. Возможность сенсорного включения с пульта врача: омывания плевательницы, наполнения стакана, регулирование и программирование положений кресла. На верхней панели столика наличие противоскользящего резинового коврика. Встроенный индикатор механического типа для контроля выходного рабочего давления. Наличие фильтров для обрабатываемого воздуха инструментов.Наличие встроенного ультразвукового скейлера (устройство для удаления зубного камня).  - Гидроблок: Быстросъемная стеклянная или керамическая плевательница. Наличие системы подогрева и чистой воды. Омыватель плевательницы. Наполнитель стакана подогретой воды. Емкость для воды.  - Блок ассистента: Расположен на отдельной штанге. Наличие сенсорной системы управления. Наличие: слюноотсос, пылесос, трехфункциональный пистолет «вода-воздух-спрей» с 90 градусным наклоном распыляющей трубки относительно ручки. Автоматическое отключение слюноотсоса и пылесоса при установке в гнездо-фиксатор.  - Светильник: с двухступенчатой регулировкой яркости. Световой поток: 8000 Lux - 15000 Lux, цветовая температура: 3000К - 6500К  - Стул врача: **Кожаная гигиеническая обивка**, ручная регулировка по высоте, эргономическая форма. Основание выполнено на роликах.  - Пылесос и слюноотсос инжекторного типа. Слюноотсос: давление всасывания >27 кРа, производительность: >0,4 л/мин. Пылесос: давление всасывания: >10кРа, производительность: >60 л/мин.  - Устройство для снятия зубного камня/Скалер  - Компрессор: бесмаслянный двух поршневой. Объем ресивера не менее 23л. Выход воздуха при 5 бар не менее 40 л/мин. давление не менее 5-7 бар. Потребляемая мощность не менее 560 Вт. Напряжение/ частота 220-250 В. Частота 50 Гц. Уровень шума не более 62 ДБ. Вес не более 28 кг.  - Наконечники стоматологические турбинный высокоскоростной, угловой, прямой, микромоторы. Предназначены для закрепления режущих инструментов и передачи им вращения в стоматологии. Представляют собой стоматологические высокоскоростные турбинные наконечники из нержавеющей стали с пневматической турбиной, спиральным подшипником и изогнутым корпусом.  - Прибор для обработки каналов.  - Тумба медицинская подкатная с бортиком с нержавеющим фартуком либо со стеклом. Габаритные размеры: 550х470х870 мм. Каркас: сборный стальной. Покрытие: полимер. Количество выдвижных ящиков: 3. Количество открытых полок: 1. Исполнение: 4-х стоечное. Бортик контурно-ограничительный высотой 50 мм. Колеса силиконовые. Тумба выполнена под товарным знаком с зарегистрированными правами интеллектуальной собственности. | комплект | 1 | 2339000 | 2 339 000 | по заявке заказчика в течение 10-ти дней | *СКО Жамбылский р-н с.Пресновка ул.Довженко 46* |
|  | **Итого:** |  |  |  |  | 2 339 000 |  |  |