**Приложение №1 к обьявлению №18 от 05.12.2024г**

**Перечень закупаемого товара**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование закупа | Описание | ед. измерения | Объем закупа | Предельная цена за единицу | Сумма, выделенная для закупа (тенге) | Место поставки | Сроки и условия поставки |
|  | Прибор для определения концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе (алкотестер) | **Принцип измерения** 1/4" селективный электрохимический на алкоголь**Диапазон показаний** От 0 до 2,5 мг/л; при превышении измерительного диапазона надисплее выводится сообщениеОтбор проб Стандарт: Автоматический пробоотбор при достиженииминимального объема;Также возможен пассивный пробоотбор без мундштука илиручной запуск отбора**Готовность к работе** Прибл. через 2 с после включения**Вывод результата измерения** Прибл. через 3 с (при 0 мг/л, при комнатной температуре);**Рабочая температура** От -5 до +50 °C**Относительная влажность** Отн. влажность от 10 до 100 % (без конденсации и в рабочемсостоянии)**Давление** От 60 до 130 кПа**Дисплей** Графический ЖК дисплей с подсветкой;32 х 22 мм (128 х 64 пикс.)**Светодиод** Двухцветный, дополняет экран и предупреждающие сообщения**Звуковой сигнал** Различные звуковые сигналы, дополняющие выводимыесообщения и предупреждения**Регистрация данных** Хранение результатов 500 последних измерений с указаниемномера**Питание** 1 аккумулятор CR123A, индикатор уровня заряда на дисплее,на одном заряде аккумулятора можно сделать 1500 тестоввыдыхаемого воздуха.**Крепление мундштука** Защелкивающееся крепление мундштука. Возможна ориентациямундштука в правую или левую сторону**Мундштук 1уп (100шт)** В гигиеничной индивидуальной упаковке, с защитой отманипуляций, не перекрываемый воздушный канал, с экстрактором и ограничителем, предотвращающим контакт губпроверяемого с корпусом прибора**Принцип работы** Выполнение функций осуществляется с помощью одной кнопки;навигация по меню осуществляется с помощью двух другихкнопок**Калибровка** Калибровка влажным или сухим газом**Корпус** Ударопрочный АБС/поликарбонат**Размеры(ШxВxГ), вес** Прибл. 50/60 х 141 х 31 мм; прибл. 150г с батарейкой**Конфигурация прибора** Непосредственная настройка прибора через меню(с запросом PIN-код); не требуется дополнительноепрограммное обеспечение для ПК**Устойчивость к ударам и вибрации** EN 60068-2-27, EN 60068-2-6; EN 60068-2-64**Маркировка ЕС** Соответствие стандартам EC**Нормативы** соответствует требованиямEN 15964, NHTSA, FDA,в зависимости от конфигурации**Внутренние часы** Предупреждение или отключение после окончания интервалаобслуживания**Тип защиты** IP54 | шт |  1 | 278000,00 | 278000,00 | СКО, Жамбылский район с. Пресновка, ул. Довженко 46 | До 20 декабря 2024 года |

 ***Итог: 278000,00 тенге (Двести семьдесят восемь тысяч тенге 00 тиын)***

*\* документы, подтверждающие качество (сертификат, регистрационное уд. в РК)*

*\* инструкция применения на государственном языке в обязательном порядке*